附件1：

（一）需求数量

	名称
	基本要求
	数量（张）
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	电动按摩沙发
	1080*660*1080
	10
	3500
	35000

	办公桌
	1200*600*750
	2
	1000
	2000

	办公椅
	W590*D610*H960-1040
	2
	800
	1600

	书台
	3500*500*1150
	1
	2500
	2500

	书台椅
	常规
	4
	400
	1600

	合计
	19
	
	42700


（二）基本要求

一、电动按摩椅：

1.定制高科技专用皮料，耐磨亲肤易日常清洁

2.高密度钢强化骨架，结构稳固保障机芯运行稳定

3.多维机械手，颈肩背腰全覆盖深度按摩

4.足底仿生滚轮刮痧，贴合足弓促循环解疲劳

5.小腿多组气囊包裹，充放气交替挤压放松肌肉

6.按摩模式语音切换

7.语音+实体按键双操控

8.模拟专业推拿手法、全年龄段适配设计 
二、办公桌：

1.面材：优质MFC贴面符合国际环保标准，耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱。

2.基材：采用E0级刨花板，

3.封边：全自动封边机，优质PVC封边。                           

4.脚架：钢制喷涂脚架，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理。

5.配置：钢制吊主机架，配置桌上亚克力屏风挡板。

三、办公椅：

1.饰面：采用抑菌仿，防水去污；触感柔和、细嫩、真皮感强；耐磨耐刮，马丁代尔测试超过10万次 无明显破损；干湿色牢度性能优，不掉色，色牢度4级以上，表面耐高温性能佳； 

2.海绵：采用优质发泡棉，密度≥40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强 度≥2.0N/cm，所检项目符合检验依据要求。 

3.椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用； 

4.汽压杆：采用优质汽压杆。耐高低温性能，气弹簧经 -30℃和60℃高低温。储存后，公称力Fa衰减量应不大于5% 。检验依据：GB/T 29525-2013 

5.脚轮：采用优质PU静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。

四、书台：

1.面材：优质MFC贴面符合国际环保标准，耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱。

2.基材：采用E0级刨多层板，

3.封边：全自动封边机，优质PVC封边

五、书台椅：

PP+钢架

